# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **IB 15**

1. Passiver 1x15“ Bassreflex-Subwoofer für Anwendungen in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Ein 15“- Tieftonlautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Integrierte Montagepunkte zur wandnahen Montage.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 800 W / 3200 W
12. Nennimpedanz: 4 Ω
13. Frequenzgang: 36 Hz - fx
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 100 / 135 dB
15. Abstrahlwinkel: omnidirektional
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
17. Verschraubung
18. Maße (B x H x T): 650 x 440 x 475 mm
19. Gewicht: 33 kg
20. **Empfohlener Systemverstärker:**
21. K.M.E. - DA 428/DA230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
22. **Optionen:**
23. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
24. Erhöhung der Feuchtraumeignung
25. Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)
26. **Hersteller:** K.M.E.
27. **Typ:** IB 15
28. **Artikelnummern:** 1-110-081 (schwarz), 1-110-082 (weiß)(?)
29. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
30. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
31. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 09.11.2016