# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **IPS 10**

2-Wege Lautsprecher mit integrierter passiver Frequenzweiche für Anwendungen in Festinstallationen.

**Bestückung:**

Ein 10“-Tieftonchassis und ein 1“-Hochtontreiber mit elliptischem 85°x55° Horn (drehbar um 90°).

Imprägnierte Lautsprechermembran für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.

**Gehäuse:**

Symmetrisches, cluster-fähiges Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).

Ballwurfsicheres, höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.

Integrierte Hardwareelemente für vielfältige wandnahe Montagemöglichkeiten sowie zur Bildung von Doppel-Clustern.

**Technische Daten:**

Belastbarkeit (AES / peak): 350 W / 1400 W

Nennimpedanz: 8 Ω

Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz

Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 93 / 124 dB

Abstrahlwinkel (h x v): 85° x 55° (drehbar)

Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-Verschraubung

Maße (B x H x T): 335 x 580 x 355 mm

Gewicht: 18 kg

**Empfohlener Systemverstärker:**

K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung

**Optionen:**

Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle

Erhöhung der Feuchtraumeignung

100V-Übertrager für ELA-Anwendungen

Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)

**Optionales Montagezubehör:**

U-Bügel mit Drehfunktion (Wand, Decke)

Doppel-U-Bügel für Flugmontage (Traverse, Decke)

FISCO-Multimount Halterung zur flexiblen Ausrichtung (Wandmontage)

Clusterhardware-Set

**Hersteller:** K.M.E.

**Typ:** IPS 10

**Artikelnummern:** 1-110-064 (schwarz), 1-110-073 (weiß)(?)

Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,

Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com

Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 6.09.2016