# PANO Series – Passive Monitor

# **MCX 12**

1. Passiver koaxialer 2-Wege Hochleistungsmonitor mit integrierter passiver Frequenzweiche.
2. **Bestückung:**
3. Ein 12“/2“ Koaxiallautsprecher mit 3“ Schwingspule.
4. Imprägnierte Lautsprechermembran für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung (schwarz).
7. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
8. Aufstellungsmöglichkeiten (35°,55° und 90°).
9. Zwei integrierte Montagepunkte M10 zur Aufnahme des Flugbügels, ein M8 Sicherungspunkt.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 400 W / 1600 W
12. Nennimpedanz: 8 Ω
13. Frequenzgang: 65 Hz - 19 kHz
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 98 /130 dB
15. Abstrahlwinkel (h x v): 80° (konisch)
16. Anschluss: 3x Neutrik Speakon NL4 (In/Out)
17. Maße (B x H x T): 485 x 345 x 430 mm
18. Gewicht: 20 kg
19. **Empfohlener Systemverstärker:**
20. K.M.E. - DA 428 bzw. DA230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
21. **Optionales Zubehör:**
22. Schutzhülle
23. Doppel-U-Bügel für Flugmontage
24. **Hersteller:** K.M.E.
25. **Typ:** MCX 12
26. **Artikelnummern:** 1-114-009
27. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
28. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
29. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 29.11.2018