# Pano Series – Subwoofer für Ground-Betrieb

# **QLB 215**

1. Passiver 2x 15“ Bassreflex-Subwoofer für Anwendungen Ground-Betrieb in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Zwei 15“-Neodym Tieftonlautsprecher in Hybridanordnung.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum. 8 seitliche Schallengriffe,
9. M20 Hochständerflansch, 4x 4 M8 Montagepunkte für Transportrollen an der Rückseite.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 1500 W / 6000 W
12. Nennimpedanz: 4 Ω
13. Frequenzgang (-10dB): 40 Hz - fx
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 101 / 139 dB
15. Abstrahlwinkel: omnidirektional
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon NL4 (In/Out) Rückseite, 1x Neutrik Speakon NL4 (In) Vorderseite
17. Maße (B x H x T): 800 x 450 x 790 mm
18. Gewicht: 53 kg
19. **Empfohlener Systemverstärker:**
20. K.M.E. - DA 230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
21. **Optionen:**
22. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
23. Erhöhung der Feuchtraumeignung
24. Schutzhülle
25. **Hersteller:** K.M.E.
26. **Typ:** QLB 215
27. **Artikelnummern:** 1-124-006 (schwarz)(?)
28. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
29. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
30. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 21.08.2018